## Wegfahrsperre #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 22-243 |

- Wenn der korrekte Schlüssel verwendet wurde, leuchtet die Wegfahrsperren-Anzeigeleuchte etwa 2 Sekunden lang auf, dann erlischt sie wieder.
- Wenn ein Schlüssel verwendet wurde, dessen Code nicht von der Einheit empfangen oder erkannt wurde, leuchtet die Anzeigeleuchte etwa 2 Sekunden lang auf und blinkt dann kontinuierlich, bis die Zündung ausgeschaltet wird.
- Beim Ausschalten der Zündung blinkt die Anzeigeleuchte etwa 5 Sekunden lang, um anzuzeigen, daß die Einheit korrekt eingestellt wurde; dann erlischt die Anzeigeleuchte.
- Hat der Kunde seinen Schlüssel verloren und kann er den Motor nicht anlassen, muß er sich mit dem Honda-Kundendienst in Verbindung setzen.

  BLINKMUSTER DER WEGFAHRSPERREN-ANZEIGELEUCHTE: