## Konstruktionsdaten #### (Fortsetzung) | 2-23 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Technische Daten
ANLASSER | Typ |  | Getriebeuntersetzung
Normale Ausgangsleistung |  | 0,8 kW, 1,0 kW
Zeitnennwert |  | 30 Sekunden
Drehrichtung |  | Vom Zahnrad her gesehen im Uhrzeigersinn
KUPPLUNG | Kupplung | M/T | Einscheiben-Trockenkupplung (Membranfeder)
A/T | Drehmomentwandler
CVT | Hydraulisch betätigte Mehrfach-Reibscheiben und Stahlplatten
Kupplungsreibfläche | M/T | 176 cm2
SCHALTGETRIEBE | Typ |  | Synchrongetriebe, 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
Primäruntersetzung |  | Direkt 1:1
Übersetzungsverhältnis für Motor D14Z6 Modelle 1.4S und 1.4B | 1. Gang | 3.461
2. Gang | 1.869
3. Gang | 1.241
4. Gang | 0.969
5. Gang | 0.805
Rückwärts | 3.230
Übersetzungsverhältnis für Motor D14Z6 Modelle 1.4SE und 1.4LS | 1. Gang | 3.142
2. Gang | 1.750
3. Gang | 1.241
4. Gang | 0.969
5. Gang | 0.805
Rückwärts | 3.230
Übersetzungsverhältnis für Modelle mit Motor D16V1 | 1. Gang | 3.142
2. Gang | 1.869
3. Gang | 1.241
4. Gang | 0.969
5. Gang | 0.805
Rückwärts | 3.230
Achsantriebsuntersetzung | Typ | Einzelnes Schrägzahnrad
Übersetzungsverhältnis | 4.411
AUTOMATIKGETRIEBE | Typ |  | Elektronische gesteuertes Automatikgetriebe, 4 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
Primäruntersetzung |  | Direkt 1:1
Übersetzungsverhältnis | 1. Gang | 2.722
2. Gang | 1.468
3. Gang | 0.975
4. Gang | 0.673
Rückwärts | 1.954
Achsantriebsuntersetzung | Typ | Einzelnes Schrägzahnrad
Übersetzungsverhältnis | 4.357
CVT | Typ |  | Elektronisch gesteuertes stufenloses Getriebe
Primäruntersetzung |  | Direkt 1:1
Übersetzungsverhältnis | Niedrig-Hoch | 2.466-0.449
Rückwärts | 2.466
Achsantriebsuntersetzung | Typ | Einzelnes Schrägzahnrad
Übersetzungsverhältnis | 4.562
LENKUNG | Typ |  | Zahnstangenlenkung, mit elektrischer Servounterstützung
Verhältnis |  | 14.49
Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag |  | 2.83
Lenkraddurchmesser |  | 380 mm
AUFHÄNGUNG | Typ |  | Federbein
Hinten | Doppelquerlenker
Stoßdämpfer | Vorne und hinten | Teleskop, hydraulisch, Stickstoff-Füllung

a a a