## Endabdeckung/Zwischengehäuse #### Ausbau von Vorwärtskupplung, Rückwärtsbremse und Zwischengehäuse | 14-362 |

Explosionsansicht

| EINGANGSWELLEN- /PLANETENTRÄGERBAUGRUPPE SICHERUNGSRINGHALTER 8 x 1,25 mm, 11 Schrauben 6 x 1,0 mm, 3 Schrauben ENDABDECKUNG WÄHLSCHIEBERGEHÄUSE- LEITUNGEN RASTFEDER WÄHLSCHIEBERGEHÄUSE ZWISCHENGEHÄUSEBAUGRUPPE GETRIEBEGEHÄUSEDICHTUNG Auswechseln. GETRIEBEGEHÄUSE TELLERFEDER O-RINGE VORWÄRTSKUPPLUNG SICHERUNGSRING LAMELLE (2) SCHEIBEN (2) VORWÄRTSKUPPLUNG- SENDLAMELLE SICHERUNGSRING LAMELLEN (3) SCHEIBE (3) RÜCKWÄRTSBREMSENDLAMELLE SICHERUNGSRING HOHLRAD