## Öffner #### Auswechseln des Tankdeckel-Öffnerseilzugs | 20-267 |

Die Vordertürschwellerverkleidung entfernen (siehe Seite 20-206). Die Schraube (A) lösen und den Öffner (B) von der Schraube abnehmen. Den Tankdeckelöffnerseilzug (A) abtrennen, dann den Öffner (B) ausbauen. Den Seilzug nicht verbiegen. |  | Der Einbau des Öffners erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Sicherstellen, daß der Öffnerseilzug korrekt angeschlossen ist. Sicherstellen, daß der Tankdeckel korrekt schließt und öffnet.