## Elektrische Fensterheber #### Hauptschalter auswechseln | 22-9 | Beifahrer-Fensterheberschalter auswechseln

Türgriff ausbauen (siehe Seite 20-4). Den Fensterheberschalter (A) aus der Türverkleidung ausbauen. Den 14P-Stecker (B) vom Schalter abziehen. Die drei Schrauben ausschrauben und den Schalter von der Schalterplatte nehmen. |  | Türgriff ausbauen (siehe Seite 20-4). Den Fensterheberschalter (A) aus der Türverkleidung ausbauen. Den 5P-Stecker (B) vom Schalter abziehen. Die beiden Schrauben ausschrauben und den Schalter von der Schalterplatte nehmen. a a a