## Außenverkleidung #### Auswechseln des Emblems/Aufklebers | 20-119 |

ZUR BEACHTUNG: Beim Entfernen der Embleme/Aufkleber die Karosserie nicht verkratzen.

1. Die Karosserieoberfläche mit einem in Alkohol getränkten Schwamm reinigen. Nach der Reinigung kein Öl, Fett oder Wasser mehr auf die Oberfläche gelangen lassen.
2. Das/den Emblem/Aufkleber wie dargestellt anbringen. Beim Anbringen des hinteren VTEC-Aufklebers auf der Heckscheibe, das Schutzband mit den Ausrichtmarkierungen der Heckscheibe zur Deckung bringen, dann den Aufkleber andrücken und das Schutzband abziehen.