## Außenverkleidung #### Auswechseln des Emblems/Aufklebers | 20-257 |

ZUR BEACHTUNG: Beim Entfernen der Embleme/Aufkleber die Karosserie nicht verkratzen.

1. Die Karosserie mit einem in Alkohol getränkten Schwamm reinigen. Nach der Reinigung darauf achten, daß kein Öl, Fett oder Wasser mehr auf die Oberfläche gelangt.
2. Das/den Emblem/Aufkleber wie dargestellt anbringen. Beim Anbringen der hinteren VTEC- und LEV-Aufkleber auf der Heckscheibe, das Schutzband mit den Ausrichtmarkierungen der Heckscheibe zur Deckung bringen, dann den Aufkleber andrücken und das Schutzband abziehen.