## Sitze #### Auswechseln des Rücksitz-Seitenführungsbezugs - Umlegbarer Sitz | 20-101 |

Die Sitzseitenauflage entfernen (siehe Seite 20-95). Die Hakenbänder (A) lösen und die Abdeckung der Sitzseitenauflage (B) zurückklappen, dann die Abdeckung von den Haken (C) lösen, um sie abzunehmen. Das Anbringen der Abdeckung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Abnehmens; zur Vermeidung von Falten sicherstellen, daß der Stoff gleichmäßig über die Halter gezogen wird, bevor die Hakenbänder angebracht werden. |  |