## ABS-Bauteile #### Fehlersuche – Anzeigeschaltkreis der Bremsanlage (Fortsetzung) | 19-81 |

Den Motor anlassen Die Anzeigeleuchte der Bremsanlage beobachten. Erlischt die Bremssystem-Anzeigeleuchte? JA - Das ABS-Modulator-Steuergerät auswechseln. NEIN - Mit Schritt 10 fortfahren. Die Zündung ausschalten. Klemme Nr. 1 des 13P-Steckers des Multiplex-Steuergeräts mit einem Überbrückungskabel an Karosseriemasse legen. 13P-STECKER DES MULTIPLEX-STEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen Den Motor anlassen. Die Anzeigeleuchte der Bremsanlage beobachten. Erlischt die Bremssystem-Anzeigeleuchte? JA - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen dem Multiplex-Steuergerät und dem ABS-Steuergerät reparieren. NEIN - Die Fehlersuche für das Multiplex-Steuergerät durchführen (siehe Seite 22-273). |  |