## Kofferraumdeckel #### Auswechseln der Kofferraumdeckel-Dichtungsleiste | 20-111 |

Die Kofferraumdeckel-Dichtungsleiste (A) herausziehen. Nach vorne Die Ausrichtmarkierung auf der (B oder C) Kofferraumdeckel-Dichtungsleiste suchen. Die Ausrichtmarkierung mit der Ausrichtmarkierung in der Mitte des Kofferraums zur Deckung bringen und die Dichtungsleiste einsetzen. Sicherstellen, daß sie korrekt sitzt und in die gezeigte Richtung weist. Sicherstellen, daß das Dichtungsgummi nicht zerknittert ist. Auf Wasserundichtigkeiten überprüfen. |  |