## Konstruktionsdaten #### (Fortsetzung) | 2-35 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Spezifikation
ELEKTRISCHE NENNWERTE | Batterie |  | 12 V-36 Ah/5 Stunden
12 V-45 Ah/20 Stunden
12 V-38 Ah/5 Stunden
12 V-47 Ah/20 Stunden
Starter |  | 12 V-0,8 kW, 1,0 kW, 1,2 kW
Generator |  | 12 V-70 A
Sicherungen | Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum | 80 A, 60 A, 40 A, 30 A, 20 A, 15 A, 7,5 A
Sicherungs-/Relaiskasten unter dem Armaturenbrett | 20 A, 15 A, 10 A, 7,5 A
Glühlampen | Scheinwerfer, Fernlicht | 12 V - 60 W
Scheinwerfer, Abblendlicht | 12 V - 55 W
Blinkleuchte vorn/seitliche Markierungsleuchte vorn | 12 V - 21 W/5 W
Begrenzungsleuchte vorn | 12 V - 5 W/3 Lux
Vordere Parkleuchten | 12 V - 5 W
Seitliche Blinkleuchten | 12 V - 21 W
Hintere Blinkleuchten | 12 V - 21 W
Bremsleuchte/Schlussleuchte/hintere seitliche Markierungsleuchte | 12 V - 21W/5 W
Nebelschlussleuchte | 12 V - 21 W
Schlussleuchte innen | 12 V - 5 W
Hochgesetzte Bremsleuchte | 12 V - 21 W
Rückfahrscheinwerfer | 12 V - 21 W
Kennzeichenleuchte | 12 V -3 CP
Deckenleuchte | 12 V - 8 W
Kofferraumleuchte (4-Türer) | 12 V - 5 W
Gepäckraumleuchte (5-Türer) | 12 V - 5 W
Einzelne Kartenleseleuchte | 12 V - 8 W
Leseleuchte | 14 V - 8 W
Instrumentenbeleuchtung | 14 V - 1.4 W
Anzeigeleuchte | 12 V - 1.12 W

a a a