## Automatikgetriebe #### Symptom-Fehlersuchindex | 14-2 |

Diese Symptome lösen KEINE Fehlercodes (DTCs) aus und aktivieren auch NICHT das Blinken der –Anzeigeleuchte. Wenn die Störungsanzeigeleuchte (MIL) eingeschaltet hat oder die Anzeigeleuchte geblinkt hat, nach Fehlercodes suchen. Wenn das Fahrzeug der in der folgenden Tabelle aufgeführten Symptome aufweist, die mögliche(n) Ursache(n) in der aufgeführten Schrittfolge überprüfen, bis die Störung festgestellt wurde.

Symptom | Mögliche Ursache(n) | Hinweise
Beim Einschalten der Zündung (II) leuchtet die –Anzeigeleuchte auf und bleibt eingeschaltet oder sie leuchtet überhaupt nicht auf. | Defekte Datenübertragungsleitung zwischen Multiplex-Steuergerät und Instrumentenbaugruppe Anzeigeleuchten-Glühlampe | Überprüfen, ob die MIL den Code für die Datenübertragungsleitung zwischen Multiplex-Steuergerät und Instrumentenbaugruppe anzeigt, siehe hierzu das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 22-273). Wenn die MIL den Code nicht anzeigt, die Anzeigeleuchten-Glühlampe auswechseln, siehe hierzu das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 22-87).
Die , oder –Anzeigeleuchte leuchtet nicht auf, obwohl der Wählhebel in der betreffenden Stellung steht.
Der Wählhebel kann bei Betätigen des Bremspedals nicht aus der –Position herausgeschaltet werden. | Störung im Wählhebelsperrensystem (Verriegelungssystem) | Den Stromkreis vom Verriegelungssystem – Wählhebelsperrensystem überprüfen; für Modell KE, KG, KE und KY siehe hierzu das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 14-101). Modell KS (siehe Seite 14-72).
Mit dem Wählhebel in der Position läßt sich der Zündschlüssel beim gleichzeitigen hineindrücken nicht von ACC (I) auf LOCK (0) drehen. | Störung im Schlüsselverriegelungssystem (Verriegelungssystem) | Den Stromkreis des Verriegelungssystem – Schlüsselverriegelungssystem überprüfen, siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 14-105).
Der Wählhebel kann nicht von der Stellung in die Stellung geschaltet werden. | Störung im Rückwärtsgang- Verriegelungssystem des Verriegelungssystems | Den Stromkreis vom Verriegelungssystem – Rückwärtsgang-Verriegelungssystem überprüfen; für Modell KE, KG, KE und KY siehe hierzu das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 14-107). Modell KS (siehe Seite 14-66).

a a a