## Sitze #### Auswechseln des Rücksitzlehnenbezugs (Fortsetzung) | 20-42 |

Den Sitzlehnenbezug (A) zurückziehen und die Clips (B) entfernen, dann die Haken (C) lösen. Lage der Befestigungselemente B : ClipLinks, 6 Rechts, 3 Linke Sitzlehne: Rechte Sitzlehne: Den Sitzlehnenbezug und die Auflage (D) vom Sitzlehnenrahmen (E) abnehmen. |  | Die Kante des Sitzlehnenbezugs (A) ganz zurückziehen und die Clips (B) entfernen, dann den Sitzlehnenbezug abnehmen. Linke Sitzlehne: Rechte Sitzlehne: Das Anbringen des Bezugs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Abnehmens; dabei folgende Punkte beachten: Damit der Sitzlehnenbezug keine Falten wirft, sicherstellen, daß der Stoff gleichmäßig über das Polster gespannt ist, bevor Clips und Haken eingehakt werden. Abgenommene Clips durch neue ersetzen. Das Anbringen erfolgt mit Hilfe einer im Handel erhältlichen Polstererzange.