## Konstruktionsdaten ####  | 2-13 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Spezifikation
ELEKTRISCHE NENNWERTE | Batterie |  | 12 V-45 Ah/20 Stunden
Starter |  | 12 V - 1,1 kW
Generator |  | 12 V - 80 A
Sicherungen | Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum | 80 A, 40 A, 30 A, 20 A, 15 A, 7,5 A
Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum | 20 A, 15 A, 10 A, 7,5 A
Glühlampen | Scheinwerfer, Fernlicht | 12 V - 60 W
Scheinwerfer, Abblendlicht | 12 V - 55 W
Blinkleuchte vorn/seitliche Markierungsleuchte vorn | 12 V- 21 W/5 W
Begrenzungsleuchte vorn | 12 V - 5 W/3 Lux
Seitliche Blinkleuchten | 12 V - 5 W
Hintere Blinkleuchten | 12 V - 21 W
Bremsleuchte/Schlussleuchte/hintere seitliche Markierungsleuchte | 12 V - 21 W/5 W
Nebelschlussleuchte | 12 V - 21 W
Schlussleuchte | 12 V - 5 W
Hochgesetzte Bremsleuchte | 12 V - 21 W
Rückfahrscheinwerfer | 12 V - 21 W
Kennzeichenleuchte | 12 V- 3 Lux
Deckenleuchte | 12 V - 8 W/5 W
Gepäckraumleuchte | 12 V - 5 W
Einzelne Kartenleseleuchte | 12 V - 8 W
Leseleuchten | 14 V - 8 W
Instrumentenbeleuchtung | 14 V - 1,4 W
Anzeigeleuchte | 12 V - 1,12 W

a a a