## Kraftstoff- und Abgassysteme #### Fehlercode-(DTC-)Tabelle (Fortsetzung) | 11-4 |

Scanner-DTC | Honda-DTC | Erfaßtes Element | Seite
DTC | Vorübergehender DTC | DTC (MIL- Anzeige*) | Vorübergehender DTC
P0563 | - | 34-2 (34) | - | Motorsteuergerät (ECM)/Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) – Unerwartete Spannung in der Stromkreisschaltung | Siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 11-91)
P0600 | - | 39-1 (39) | - | Störung in der seriellen Datenübertragung | Siehe Fehlersuche für das Multiplex-Steuersystem, siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 22-273).
P07xx** *2 | - | 70-2 (70)*2 | - | Störung im Automatikgetriebesystem*2 | Siehe Fehlersuch-Index für das Automatikgetriebe
P1107 | - | 13-1 (13) | - | Schaltkreis des Luftdruck-(BARO-) Sensors – Niedrige Spannung | Siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 11-93)
P1108 | - | 13-2 (13) | - | Schaltkreis des Luftdruck-(BARO-) Sensors – Hohe Spannung | Siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 11-93)
P1259*1 | - | 22-4 (22)*1 | - | Störung im VTEC-System*1 | Siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 11-94)
P1324 | - | 23-2 (23) | - | Schaltkreis des Klopfsensorstroms – Niedrige Spannung | Siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 11-87)
P1361 | - | 8-2 (8) | - | Oberer Totpunkt-(TDC-) Sensor – Zeitweilige Unterbrechung | Siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 11-98)
P1362 | - | 8-1 (8) | - | Oberer Totpunkt-(TDC-) Sensor – Kein Signal | Siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 11-98)
P1491*1 | P1491*1 | 12-3 (12)*1 | T12-3*1 | Abgasrückführungs-(EGR-) Ventil – Unzureichender Hub | Siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 11-154)
P1498*1 | - | 12-2 (12)*1 | - | Schaltkreis des Abgasrückführungs-(EGR-) Ventilpositionssensors – Hohe Spannung | Siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 11-158)
P1519 | - | 14-3 (14) | - | Störung im Schaltkreis des Leerlaufluftsteuer-(IAC-) Ventils | Siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 11-117)
P1607 | - | 0-2 | - | Motorsteuergerät (ECM)/Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) – Störung im internen Schaltkreis | Siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 11-99)
P17xx** *2 | - | 70-3 (70)*2 | - | Störung im Automatikgetriebesystem*2 | Siehe Fehlersuch-Index für das Automatikgetriebe

*:Diese DTCs werden durch Blinkzeichen der MIL bei angeschlossenem SCS-Überbrückungsstecker angezeigt.

**:Manchmal leuchten D-Anzeigeleuchte und MIL gleichzeitig auf.

*1:Motor D17A9

*2:A/T